САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

Санітарно - гігієнічна  лабораторія є структурним підрозділом  ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ   „СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНИСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ”

Місце знаходження санітарно-гігієнічної лабораторії:
м. Суми вул. Революції Гідності, 32 (4-5 поверх), Привокзальна, 27 (3 поверх)
Контакти: (0542) 77-60-83, (0542) 25-05-34, (0542) 65-06-29                                               san.gig.sumy@gmail.com
Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії  -  лікар-лаборант-гігієніст вищої категорії   Світлана  ЯКУБОВСЬКА
Санітарно-гігієнічна лабораторія акредитована на відповідність ДСТУ ISO/IEC 17025, атестат акредитації № 20627 з терміном дії до 10.01.2029 р, має Свідоцтво про відповідність системи вимірювання вимогам ДСТУ 10012:2005, №015/04/1-2026 від 15.04.2026р. Свідоцтво чинне  до 14 квітня 2029р.
Сфера акредитації лабораторії включає проведення лабораторних та інструментальних досліджень (випробувань) у сфері санітарно-епідемічного благополуччя населення:  продовольчої сировини, харчових продуктів, питної води, будівельних, полімерних, синтетичних матеріалів та виробів з них, об’єктів навколишнього середовища, дослідження виробничого середовища та повітря робочої зони. Сфера акредитації міститься на сайті установи.
Санітарно-гігієнічна лабораторія внесена до Інформаційного переліку Держпраці як лабораторія, що атестована на  проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу.
Санітарно-гігієнічна лабораторія проводить дослідження фізичних, хімічних, радіологічних, токсикологічних факторів середовища життєдіяльності, а також  виробничого середовища, у тому числі за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (за запитом) згідно тарифів, затверджених Прейскурантом.
Прейскурант розміщено на сайті установи.

Методи досліджень та показники які визначаються в санітарно-гігієнічній лабораторії:

· Спектрофотометрія

· Газова хроматографія

· Атомно-абсорбційна спектрометрія
· Титриметричні методи
· Іонна хроматографія
· Флуоресцентна спектроскопія
· Потенціометрія
· Кондуктометрія

· Фізичні методи досліджень параметрів мікроклімату (температура, відносна вологість, швидкість руху повітря, теплове (ІЧВ) випромінювання
· Рівень освітлення
· Рівень шуму
· Рівень вібрації
· Напруженість електричного поля
· Напруженість магнітного поля
-    Щільність потоку енергії електромагнітного поля
· Вимірювання гамма-, бета-, альфа-, нейтронного та рентгенівського випромінювання:

•
при добуванні корисних копалин і мінеральної сировини в  наземних умовах (кар'єри, нафторозробка);

•
на промислових підприємствах та в установах, які використовують в своїй роботі джерела іонізуючого випромінювання (робочі місця);

•
в рентгенівських кабінетах лікувально-профілактичних закладів і в приватних стоматологічних кабінетах (рентгенівське випромінювання на робочих місцях та суміжних приміщеннях;

•
при радіаційному контролі брухту чорних та кольорових металів за вимогами “Державних санітарно-екологічних правил і норм з радіаційної безпеки при проведенні операцій з металобрухтом” ДСЕПіН 6.6.1.-079/211.3.9. 001-02;

•
на території населених пунктів(гамма-фон);

•
при атестації робочих місць за умовами праці з джерелами іонізуючих випромінювань на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності.

   -    Обстеження  приміщень ( укриття, підвали, житлові будинки, тощо) на вміст радону-222 згідно вимог ДГН 6.6.1.-6.5.001-98 «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)».

   -   Визначення питомої активності 137Cs і 90Sr в продуктах харчування  на відповідність вимогам ГН 6.6.1.1-130.2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr в продуктах харчування та питній воді».
   -  Випробування питної води згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10  «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»,  ГН 6.6.1.1-130.2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr в продуктах харчування та питній воді», ДГН 6.6.1.-6.5.001-98 «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)»: артезіанські свердловини, колодязі, каптажі.

   -    Дослідження на вміст природних радіонуклідів згідно ДГН 6.6.1.-6.5.001-98 «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)»:

•
будівельних матеріалів;

•
мінеральних добрив та сировини для їх виготовлення;

•
посуду із порцеляни, фаянсу, скла, глини;

•
мінеральних барвників та глазурі;

•
картонно-паперової продукції та паперу.

    -     Дослідження на відповідність ГН 6.6.1-120-2005 „Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів 137Cs та 90Sr у деревині та продукції з деревини” деревини та виробів з неї.

   -   Радіаційний моніторинг вмісту штучних та природних радіонуклідів в об’єктах навколишнього середовища: атмосферне повітря, опади з атмосфери, вода відкритих водоймищ, ґрунту.

             Фахівці санітарно-гігієнічної лабораторії включені в групу оперативного реагування установи  (ГОР), для забезпечення оперативного реагування на надзвичайні ситуації хімічного та радіаційного характеру на території Сумської громади. 
            Санітарно - гігієнічна  лабораторія, для забезпечення виконання покладених на неї функцій та забезпечення відповідності критеріям технічної компетентності має в своєму складі фахівців, що мають відповідну професійну підготовку, кваліфікацію і досвід в проведенні вимірювань та випробувань згідно  Сфери акредитації, атестації та діючих нормативних документів  на методи випробувань.
